코스모링크

Ⅱ-6

1. 개요

☐ 주소 : 충청북도 옥천군 이원면 건진리 449

☐ 개관

1965년 설립되어 전력선, 통신선, 기기선을 주품목으로 생산하며 국가 기간산업에 이바지하는 등 한국 통신 산업의 미래 청사진을 제공하였으며, 코스모링크의 테크놀로지는 한국전력, 한국통신 등 국내주요 산업체에 서비스 되고 있으며 최첨단 플랜트, 인텔리전트 빌딩 등 정보화 시대의 주요 시설을 책임지고 있다.

○ 연 혁

- 1965. 06. : 한일전선(주) 설립

- 1995. 11. :  ISO 9001 인증취득

- 1996. 05. : 35kV XLPE 전력 CABLE 네덜란드 KEMA 국내최초 인증취득

- 2002. 11. : 2002년 무역의 날 대통령표창, 2천만불 '수출의 탑' 수상

☐ 체험 안내

○ 체험 소요 시간 : 1시간

○ 이용 시간 : 관계자와 사전 협의 필요 (1주일 전 연락)

○ 요금 : 무료

○ 연락 전화 번호 : (043) 730-5131  FAX (043) 733-9513

☐ 위치 및 교통 안내

1. 대전 IC에서 옥천 IC 까지 16km         소요

2. 옥천역~회사 : 11km

3. 이원면 농공단지 안에 이정표 설치되     어 있음

2. 체험 활동

☐ 일정

- 전선 제조 공정 견학한다

☐ 초등학생

○ 전선의 특성과 우리 주변에서 전선이 사용되는 예를 VTR 통하여 시청한다.

○ 전선 제조 과정을 체험을 통하여 알고 이를 발표한다.

○ 다양한 전선을 통하여 모양과 굵기에 따른 각각 전선의 쓰임에 대해 토론한다.

☐ 중학생

○ 전선의 특성과 우리 주변에서 전선이 사용되는 예를 VTR 통하여 시청한다.

○ 전선이 만들어 지는 과정을 살펴보고 그 원리를 파악한다.

○ 전선에는 어떤 과학적 원리가 적용되는지 토론한다.

○ 다양한 전선을 통하여 모양과 굵기에 따른 각각 전선의 쓰임에 대해 토론한다.

전선 제조 공정	설 명
	신선 (Drawing) - 8mm Cu rod를 요구되는 cable의 각 size에 맞게 늘려주는 공정
	연선 (Stranding) - 도체의 유연성을 증대할 목적으로 인발된 도체를 일정 가닥 꼬아주는 공정
	절연 (Auto Curing Process) - 연선도체 위에 절연 목적을 위해 압출기를 통해서 피복을 입히는 공정 ( PVC, PE, Rubber)

전선 제조 공정 단계	설 명
	연동테이프 차폐(Cu Tape Screen) - 사용 용도에 따라 일정하게 꼬아준 피복이 입혀진 절연체를 용도에 따라 CU, Al, Tape, 플라스틱 Tape 로 감아주는 공정
	연동선 차폐(Cu Wire Screen) - Cable 에 의한 외부 충격, 전기적 차폐 역할을 하기 위해서 강선외장이나 강선 편조를 하는 공정
	시 스 (Sheathing) - 압출기를 이용하여 외부 피복을 입히는 공정 ( PVC, PE, Rubber 등)
	시험 Test - 완성도를 높이기 위해 Test 단계를 거침
	포장 (Packing) - 제품의 안전성을 유지하기 위하여 포장하여 시판함
< 케이블 제조 공정 >

☐ 참고자료   http://www.cosmolink.co.kr/

○ 전선의 구성

- 도체(Cu,Al 등):전선의 가장 기본적인 전기적 성능인 전기 흐름을 원활히 하는 부분

- 피복

1) 절연 (PVE, PE, Rubber 등) : 전기의 흐름이 도체 부분 밖으로 나오지 않게 격리           시키는 부분

2) 외부 피복 (Sheating Jacketing) : 외부 환경으로부터 절연체와 도체  부분이                파손되지 않게 보호하는 부분

○ 전선용 피복 재료

- 플라스틱류 : PVC,폴리에틸렌, 가교폴리에틸렌, 폴리우레탄, 나일론 등

- 고무류 : 천연고무, 스틸렌부타디엔 고무, 실리콘 고무, 하이파론 등

○ 전선 용어

전선	전기를 전달하기 위한 선으로 나선, 절연 전선, 케이블 및 코드선 등의 총칭
절연 전선	구리, 알루미늄 또는 각각의 합금의 단선 또는 연선을 적당한 절연물로써 완전히 피복 절연된 것을 말한다.
케이블	한 쌍의 절연 전선위에 또는 두 쌍 이상의 절연 전선을 연합 한 것 위에 적당한 금속이나 절연물로 완전히 피복 보호한 것
선심	도체에 절연물을 피복한 것을 말한다
단심	선심이 1가닥만으로 된 것을 말한다
다심	선심이 2가닥 이상의 것을 말한다
AWG	American Wire Gage 의 약자이며 미국에서 사용하는 도체 치수 규격이다
심선	전선의 도체를 말한다
소선	도체를 형성하는 1가닥의 선을 말한다
단선	도체가 1가닥의 소선으로 형성되어 있는 것을 말한다
연선	소선을 2가닥 이상 꼬아서 형성된 도체를 말한다
절연체	도체를 피복하여 사용전압에 견디고 각 도체의 위치를 고정시키는 역할
차폐층	전계 또는 자계의 영향을 차단하기 위한 층을 말한다
쉬즈	Plastics류를 사용한 절연 선심의 보호 피복을 말한다
외장	케이블을 기계적으로 보강할 목적으로 케이블의 적당한 장소에 적용하는 금속성의 피복으로 강대권, 금속선의 편조 등이 있다.

체 험 학 습 활 동 지

체험장소	코스모링크	일시		날씨
학습자	( ) 학교 ( ) 학년 ( )반 성명 ( )
체험주제	전선 제조 공정 체험을 통한 전선이 만들어 지는 과정 알기
체험목표	1. 전선의 제조 공정 과정을 설명할 수 있다. 2. 전선이 만들어 지기까지의 어려움을 알고 전기를 아껴 쓰고 절약하는 태도를 가진다.
체험내용	<초등학생> 1. 우리 주변에서 전선이 사용되는 예를 적어 봅시다. 2. 전선을 크게 2부분으로 나누어 적어 봅시다. 3. 전선의 제조 과정을 정리해 봅시다. 4. 전기를 아껴 쓰고 절약하기 위해서 우리는 무엇을 해야 할지 적어봅시다. <중학생> 1. 도체와 부도체에 대해서 정리해 봅시다. 2. 전선의 제조 과정을 정리해 보고 그 과정 중 궁금한 점이 있다 면 적어 봅시다. 3. 전선과 관련된 과학적 원리를 생각하며 관련 용어 중 2가지를 적어 봅시다. 4. 합선 등으로 인한 화재 및 그 바까의 위험 요인에 대비하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇이 있는지 적어봅시다.
체험소감