이월화훼단지

1. 개요

주소 및 연락처 : 충북 진천군 이월면 장양리 일대

☎ 삼용화훼단지 043-534-4229   장용화훼단지 043-537-8227

용사화훼단지 043-533-8774

개관

■ 시설현황 : 진천에서 생산되는 장미의 90%를 43농가에서 17.7ha를 재배

■ 시설시기 : 1995년 진천화훼 생산 유통 지원 사업으로 건설하여 장미를 재배

체험 안내

■ 체험소요시간 : 1시간

■ 이용시기 : 연중

■ 요금 : 없음

■ 수용인원 : 20～30명

위치 및 교통 안내

이월 중학교 이월면사무소 서울국도 안성 진천, 청주 이월 화훼단지 미곡처리장	※ 중부고속도로 진천 나들목에서 좌회전 → 이월 방면 → 이월면 미곡종합처리장 10m 전 좁은 시멘트 도로에서 우회전 → 장양 화훼단지

2. 체험활동

일정 : 토경재배단지 견학(30분) → 양액재배단지 견학(30분)

준비물 : 학습자료, 탐구 활동지, 돋보기, 필기구, 사진기

유의점

■ 장미를 재배하는 곳이므로 가시에 찔리지 않도록 조심한다.

■ 가지를 꺾거나 꽃을 따는 등 장미를 훼손시키지 않도록 한다.

■ 장미 온실 내에서 뛰거나 장난을 치지 않도록 주의한다.

■ 온실 내 기계나 설비를 함부로 만지지 않도록 한다.

체험활동내용

■ 초등학교

○ 장미꽃의 모양, 잎의 모양, 잎이 나오는 방향 등을 자세히 관찰한다.

○ 토경재배지를 관찰하고 재배 방법을 알아본다.

○ 양액재배지를 관찰하고 재배 방법을 알아본다.

○ 유리 온실 내 자동화된 재배시설을 관찰한다.

■ 중학교

○ 장미꽃이 잘 자라는 생육조건과 증산작용에 관하여 알아본다.

○ 장미꽃의 모양, 잎이 나오는 방향, 잎맥 등을 자세히 관찰하고 특징을 기록해본다.

○ 토경재배지를 관찰하고 양액재배법과 비교해 어떤 장․단점이 있는지 알아본다.

○ 양액재배지를 관찰하고 토경재배법과 비교해 어떤 장․단점이 있는지 알아본다.

○ 유리 온실 내 다양한 자동화 시설을 살펴보고 자동화 시설의 이로운 점을 생각해본다.

3. 참고자료

장미꽃

오늘날 장미는 야생종 사이의 잡종이거나 그 개량종으로, 예로부터 주로 향료용·약용으로 재배되어 오다가 중세 이후에 관상용으로 개량하여 재배하게 된 원예종이다. 장미의 잎은 어긋나기를 하고 보통 홀수 깃꼴겹잎을 이루지만 홑잎인 것도 있으며, 턱잎이 있다. 꽃은 줄기 끝에 단생꽃차례나 산방꽃차례로 피며, 홑꽃은 꽃잎이 5개지만 원예 종 가운데에는 홑꽃 이외에 겹꽃·반겹꽃을 이루는 것이 많다. 야생종의 장미는 대체로 북반구의 한대·아한대·온대·아열대에 분포되어 있으며, 원예 종은 거의 세계 모든 나라에서 재배되고 있다

장미의 재배방법

■ 토경재배 : 다른 말로 토양재배라고도 하며 우리가 흔히 알고 있듯이 토양을 갈고 퇴비와 기비를 넣어 고랑을 만들어 장미를 재배하는 방법이다. 토경재배는 재배 과정에서 제초작업이 필요하고 토양으로부터의 전염병이나 해충으로 인하여 윤작이 필요한 단점이 있으나 시설비가 적게 드는 등의 장점을 가지고 있다.

■ 양액재배 : 양액재배는 시설 내에서 토양이 아닌 불활성배지를 사용하여 작물생육에 필요한 무기양분을 물에 녹여 작물을 재배하는 것을 말한다. 양액재배는 토경재배와 비교하여 시설재배의 윤작이 불필요 하고 작업환경이 깨끗하며 작업과정을 기계화․자동화할 수 있어 노동력이 많이 절감된다. 그러나 시설설비 투자액이 많이 소요되고 식물병원균의 오염속도가 바르며 완충능력 저하에 의한 유해물질 농도가 증가할 수 있다는 단점이 있다.

온실의 종류 및 내부시설의 특성

■ 온실의 종류

○ 양 지붕형 온실() : 철골 온실(유리 온실, 경질판 온실)의 가장 일반적인 형태이다. 광 투과가 균일하고 천․측창을 통한 환기도 양호하며, 환경조절시설 및 재배시설 설치가 합리적이고 용이하다. 건축, 시설비가 비교적 적게 들고 유지․보수․관리도 용이하여 경제적이다. 단동 형태로는 소규모 가정 관리온실로부터 연동화하여 대규모 생산온실에 이르기까지 광범위하게 적용된다. 일반적으로 오전에는 동쪽 지붕면에서 광을 받고 오후에는 서쪽 지붕면에서 광을 받을 수 있도록 남북동(용마루 방향이 남북으로 길게 배치)으로 설치하는 것이 좋다. 지붕 경사 각도는 25°~ 31°(통상27°)로 설치한다.

○ 벤로형(다지붕형) 온실() : 화란으로부터 개발되어 수입된 온실형으로 양 지붕형이 Wide Span인 방면 Venlo형은 소형지붕이 연속적으로 결합된 다지붕 형태이다. 동서동, 남북동 어느 방향으로 설치해도 별 문제가 없으며 광 투과가 양호하고 천창 환기가 충분하며, 각종 환경조절시설 및 재배시설의 설치가 용이한 등 장점이 많아 대규모 생산온실에 많이 채용되고 있다. 건설비용이나 시공성 유지, 관리면에서도 Wide Span에 비해 유리한 것으로 판단되고 있으나 지붕구조가 강풍이나 지진에 약하다는 점을 우려하고 있다.

■ 내부 시설의 특성

○ 천장개폐 시스템 : 환기 및 온도, 습도 갱신을 위해 사용

○ 측창 시스템 : 지역 및 건축형태 또는 배치관계 등이 고려되어 해당 건물에 맞는 형태 및 규격으로 채택되어져야 그 기능을 완벽하게 수행할 수 있음

○ 강제환기 시스템 : 건축물에서 요구하는 자연 환기량을 건축자체의 기능으로 부족할 경우 사용

○ 난방 및 보온 시스템 : 사용하는 난방의 열원으로는 온수 보일러, 전기 보일러, 온풍 난방기, 태양열 지열 난방기 등이 있음

○ 냉방 및 차광시설

체험학습활동지

체험장소	이월 화훼단지	200 . . ( 요일) 날씨 :
체험내용	장미 재배법 견학, 유리온실 견학
소 속	초등학교 ( )학년 ( )반 ( )번 이름( )

1. 장미의 모습을 자세히 관찰해 보세요.

잎

줄기

꽃

.

2. 유리 온실의 내 어떤 시설들이 갖추고 있는지 적어보세요.

3. 영양생식 방법의 종류는 어떤 것이 있는가? 또 장미는 어떠한 영양생식 방법으로 번식하는가?

더 알고 싶은 것이나 소감 한마디

체험학습활동지

체험장소	이월 화훼단지	200 . . ( 요일) 날씨 :
체험내용	장미 재배법 견학, 유리온실 견학
소 속	중학교 ( )학년 ( )반 ( )번 이름( )

1. 장미의 모습을 자세히 관찰해 보세요.

잎

줄기

꽃

.

2. 유리 온실의 내부에는 어떤 시설들이 갖추어져 있나요?

3. 영양생식 방법의 종류는 어떤 것이 있는가? 또 장미는 어떠한 영양생식 방법으로 번식하는가?

4. 영양 생식의 장점은 무엇이 있는가?

더 알고 싶은 것이나 소감 한마디