코비스 옵틱

Ⅱ-3

1. 개요

□ 주소 : 충청북도 옥천군 옥천읍 삼청리 922-1 (T.731-8147～8)

□ 개관

○ 회사설립일 : 1996년 10월 1일   대표자 : 이상민

○ 규모 : 대지 800평, 건평 600평

○ 직원 : 50명

○ 연간 500만불 수출

○ 생산품목 : 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 및 변색 렌즈

○ 주요 수출국 : 미국, 캐나다, 러시아, 체코, 일본, 대만 등 약 70 여개국

□ 체험 안내

○ 체험소요시간 및 이용시간 : 2시간(10시～16시, 사전연락 요함)

○ 요금 : 없음(1회 방문 시 참여 가능인원 30명)

□. 위치 및 교통 안내

옥천자동차학원

영동

코비스옵틱

중화실업옥천공장

옥천

․옥천 → 이원방면 시내버스→

(옥천에서 5분거리)

→ 군남초 앞 하차 → 코비스옵틱

2. 체험 활동

□ 일정

○ 코비스 옵틱 도착 → 안경렌즈 제조공장 견학

□ 초등학생

○ 우리나라 안경 산업의 역사 알아본다.

○ 안경 제조 공정을 견학한다.

○ 볼록렌즈와 오목렌즈의 차이점을 조사한다.

○ 재질, 기능에 따른 렌즈를 분류해 본다.

□ 중학생

○ 우리나라 안경 산업의 역사 알아본다.

○ 안경 제조 공정을 견학한다.

○ 눈 이상의 종류에 따라 어떤 렌즈를 사용해야 하는지 조사한다.

○ 재질, 기능에 따른 렌즈를 분류해 본다.

3. 참고자료

□ 눈의 이상과 렌즈

○ 정상적인 눈

우리가 물체를 선명히 보기 위해서는 눈에 들어오는 빛을 각막과 수정체 렌즈가 적절히 굴절시켜 망막에 초점을 맺어야 하는데, 이때 각막의 형태, 수정체의 굴절력 그리고 안구의 길이, 이 3 요소가 중요한 역할을 하게 됩니다.

이렇게 눈에 들어오는 빛이, 선천적 혹은 환경적 요소에 의해 망막에 촛점을 제대로 맺지 못하면 상이 흐려지게 되는데 이런 것을 굴절이상(근시, 원시, 난시)이라 하며, 안경이나 콘택트렌즈 그리고 시력교정 수술 등으로 이런 굴절이상을 교정해서 망막에 상을 더 가까이 맺게 하여 물체를 선명히 보도록 할 수 있습니다.

○ 근시

안구의 앞뒤 길이가 정상보다 길거나, 각막이나 수정체의 굴절력이 강해 상이 망막보다 앞에 맺어지는 굴절이상을 말하며, 가까운 곳은 잘 보이고 먼 곳은 잘 안보이게 됩니다. 오목렌즈(평행하게 입사된 빛이 초점에서 나가는 방향으로 퍼짐)로 교정한다.

○ 원시

안구의 전후 길이가 정상보다 짧거나, 각막이나 수정체의 굴절력이 약해서 상이 망막보다 뒤에 맺게 되어, 먼 곳은 잘보이나 가까운 곳이 잘 안 보이는 것을 말합니다. 젊은 사람 중에도 원시가 있는데, 이때는 수정체의 탄력이 좋아 가까운 곳도 잘 볼 수 있으나 나이가 들어 40대가 되면 수정체 굴절력이 감소하여(노안) 가까운 곳을 보기가 더 어려워지게 됩니다. 볼록렌즈(평행하게 입사된 빛이 한 곳으로 모아짐)로 교정한다.

□ 재질에 따른 렌즈 구분

○ 플라스틱렌즈

플라스틱 렌즈의 특징은 우선 무게가 유리 렌즈보다 30-40%

정도 가볍다. 그리고 유리렌즈에 비해 잘 깨지지 않는다. . 하지만 렌즈 표면에 기스가 나기 쉽고 , 가벼운 대신 유리렌즈보다 두꺼워 미관상 좋지않은 경우가 생기고 상의 왜곡(상의 선명도의 문제가 아닌 상의 휘어져 보이는 현상)이 생길 가능성이 높다.

○ 유리렌즈

유리 렌즈의 특징은 플라스틱보다 무겁지만 렌즈의 두께는 얇고 잘 깨지기는 쉽지만 기스가 덜 나고, 물리 화학적 성질을 유지하면서 굴절률을 자유롭게 할 수 있다 .

□ 기능에 따른 렌즈 분류

○ 멀티-코팅 렌즈

가장 일반적으로 사용되고 있는 렌즈라고 할 수 있다. 가격도 저렴한 편이고, 자외선 차   단 정도는 15-20% 정도

○ 하드-코팅 렌즈

멀티 코팅렌즈와 도수 체계는 비슷하나 멀티 코팅렌즈의 가장 큰 단점인 흠집이 잘 생기는 점을 보완하여 흠집이 잘 가지 않는 표면 강화처리를 한 렌즈를 말한다.

○ 중굴절과 고굴절 렌즈

보통 압축렌즈라고 칭하며, 주로 눈이 나쁜 사람들에게 매우 유용한 렌즈이다. 기존 렌즈들 보다 매우 가볍고 자외선 차단 정도도 50-60%정도 되며, 시력 보호의 기능도 함께 지니고 있다.

체 험 학 습 활 동 지

학교     학년   반     성 명

200 . . . (요일) 날씨 : 장소 : 코비스옵틱
주 제	안경렌즈 제조과정
목 적	○ 안경렌즈 제조과정을 알 수 있다. ○ 렌즈의 기능을 알고 렌즈를 분류할 수 있다.
활동내용	【초등학생】 1. 우리나라 안경 산업의 역사 알아봅시다. 2. 안경 제조 과정을 순서대로 정리해 보세요. 3. 볼록렌즈와 오목렌즈의 차이점은 무엇일까요? 4. 재질, 기능에 따른 렌즈를 분류하여 봅시다. 【중학생】 1. 우리나라 안경 산업의 역사 알아보자. 2. 안경 제조 과정을 써보자. 3. 근시, 원시가 무엇이며 어떤 렌즈를 사용해 교정해야 할까? 4. 재질, 기능에 따른 렌즈를 분류하여 정리해 보자.
결 과	○
느낀 점	○