“다포식”의 아름다운 건축물 각연사

04	전통과학 체험학습장
	괴산군 칠성면 태성리 35번지

각연사 비로전은 건물의 균형과 비례가 잘 이루어진 매우 아름다운 건축물로 봉정사의 대웅전이나 서산의 개심사 대웅보전 등과 같이 다포계의 초기적인 수법을 그대로 간직한 귀한 건물이며 비로자나불을 모시고 있고, 건물은 정면 3칸, 옆면 3칸의 다포식(多包式) 팔작지붕의 건물로 신라 때 처음 지어진 것으로 추정되고 있다. 각연사 대웅전은 방형의 석축기단 위에 정남향한 정면 3칸, 측면 2칸의 단층 맞배지붕 다포집이다. 주추는 다듬지 않은 덤벙 초석이며 기둥에는 가벼운 배흘림이 있다. 내․외 5출목으로서 주칸에 3구씩 올렸다. 정면 3칸에는 모두 빗살합문을 달아 출입토록 하였으며 측면 앞쪽 칸에도 빗살문을 달았다. 조선 후기의 건축물로 전체적으로 짜임새가 있어 당시의 건축기법을 잘 살필 수 있는 건물이다.

1

과학교육과정 관련성

구분		단원명	과학개념 및 원리	탐구ㆍ체험내용
학부	학년
초등	6-2	6단원. 편리한 도구	받침점에서 힘점까지의 거리가 받침점에서 작용점까지의 거리보다 멀 때 힘이 덜 든다. 빗면, 지레의 원리를 이용하여 적은 힘으로 물체를 운반할 수 있다.	각연사를 짓는데 사용된 기둥이나 석재 등과 같은 무거운 물건들을 어떻게 옮겼을지 알아보자.
중등	3	2-1 일 4, 지레의 원리 (52쪽)	지레를 이용하면 힘을 작게 들이고도 일을 할 수 있다. 지레의 힘점과 받침점사이가 멀수록 힘은 적게 들지만, 지레의 이동 거리는 길어지므로 결국 한 일의 양은 같다.	지레를 사용하여 일을 할 때 힘의 크기와 이동거리의 관계를 알아보자.

2

탐구ㆍ체험 안내

가. 소요시간 : 2시간 정도

나. 이용시간 : 매주 월요일-금요일 10:00-16:00(사전 견학 협조 요청)

다. 수용인원 : 40명 정도

라. 요금 : 무료

마. 문의 : 해설가 신청 830-3253(사전예약 필수)

바. 위치 및 교통 안내

➪ 위치도                            ➪ 교통 안내

▶ 현지교통 : 괴산 → 장연행 시내버스 7회 운행(07:35 ~ 17:30)

▶ 운행도로안내 : 중부고속도로 증평IC → 증평(3번 국도) → 도안(34번 국도) → 괴산 → 태성 → 각연사(5Km)

3

탐구ㆍ체험 활동

가. 목적 :  각연사 건축구조 알기

나. 초․중등 탐구내용

1) 초등

∙ 체험학습 사전교육

∙ 체험학습 동기 부여

∙ 각연사 건축구조 그려보기

∙ 각연사를 짓는 데 사용한 건축 재료의 운반 방법에 대해 알아보기

2) 중등

∙ 배흘림 기둥에 대하여 들어 보았는가?

∙ 튼튼한 구조를 지닌 석가래 배치방법을 쓰시오?

∙ 기둥을 튼튼하게 하기위한 배치방법을 말해 보시오?

다. 일정 :  체험활동학습장 -  체험활동학습지작성

라. 준비물 : 필기도구, 카메라, 체험활동학습지

마. 유의점 : 정숙과 질서 지키기

4

활동 참고자료

✾ 각연사(覺淵寺)

각연사 비로전은 건물의 균형과 비례가 잘 이루어진 매우 아름다운 건축물로 봉정사의 대웅전이나 서산의 개심사 대웅보전 등과 같이 다포계의 초기적인 수법을 그대로 간직한 귀한 건물이다. 이 각연사 비로전은 비로자나불을 모시고 있는 법당으로, 건물은 정면 3칸, 옆면 3칸의 다포식(多包式) 팔작지붕의 건물로 신라 때 처음 지어진 것으로 추정되고 있다. 지금도 주춧돌은 신라 때의 둥근 주춧돌을 그대로 사용하고 있으며 기둥은 중간이 살짝 배가 부른 배흘림기둥을 세웠고 정면의 3칸에는 빗살창문을 달았다. 기둥 위로는 일단 창방이 기둥 머리를 꿰뚫고 지나가고 그 위로 다시 평방을 길게 얹었으며 또 그 위로 처마를 받치기 위한 공포를 짜 넣었는데 공포의 구조는 벽체 안팎에 두겹씩을 짜 넣어 내외 2출목으로 되었으며 그 공포가 기둥 위는 물론 기둥 사이의 공간에서도 구성되어 다포식 구조를 이루었다.  이 건물은 조선 초기의 형식을 아름답게 나타내는 건물로 중원문화권내의 목조 건물 가운데 귀중한 자료로 평가 된다. 창건 연대를 정확히 알 수는 없지만 지금의 건물은 1923년의 수리공사 때 대들보에서 발견된 종이에 적힌 기록에서 조선 인조 26년(1648)에 중건되고 효종 6년(1655), 광무 3년(1899)에 보수되었음을 알 수 있었으며 최근에는 1975년에 중수되었다. 각연사 대웅전은 방형의 석축기단 위에 정남향한 정면 3칸, 측면 2칸의 단층 맞배지붕 다포집이다. 주초는 다듬지 않은 덤벙 초석이며 기둥에는 가벼운 배흘림이 있다. 내․외 5출목으로서 주칸에 3구씩 올렸다. 정면 3칸에는 모두 빗살합문을 달아 출입토록 하였으며 측면 앞쪽 칸에도 빗살문을 달았다. 정면 평주 위에는 대두를 장식하여 이례적이다. 건물 내부에는 장엄한 닷집을 달았는데 후대에 보수는 하였으나 원형이 잘 남아 있으며 마루는 우물마루이다. 각연사 대웅전은 조선 후기의 건축물로 전체적으로 짜임새가 있어 당시의 건축기법을 잘 살필 수 있는 건물이다.

(각연사 비로전)

✾ 배흘림

건물 기둥의 중간을 굵게 하고 위·아래로 가면서 점차 가늘게 한 기법으로 기둥의 위·아래 굵기가 같을 때에는 그 중앙부가 가늘게 보이는 착시현상이 생긴다. 이와 같은 현상을 피하기 위해 기둥의 중간부를 굵게 한 것으로 엔타시스(entasis)라고도 한다. 기둥 높이의 1/3이 되는 지점을 제일 굵게 하고 기둥머리는 기둥뿌리보다 가늘게 하는 것이 보통이다. 고대 그리스 석조신전에서 보이며, 중국이나 한국·일본의 고대 건축에서도 흔히 사용되었다. 그리고 한국 건축물에서도 여러 시대에 걸쳐 계속 사용되었다. 고구려 고분벽화에서 목조건축 표현에 배흘림기둥이 뚜렷이 보이며, 고려시대의 부석사무량수전을 비롯해 조선시대의 무위사극락전·화엄사대웅전·강릉객사문 등에서 볼 수 있다.

✐ 체 험 학 습 활 동 지

활동주제	각연사 체험학습
학 습 자	( )초등학교 제 학년 반 번 성 명 :
일 시	20 년 월 일 요일 (날씨: )
장 소	충북 괴산군 칠성면 35번지
활 동 내 용
준비활동	1. 답사계획 점검하기 ∙모둠 편성 및 탐구 과제 제시 ∙현장 계획 관찰ㆍ탐구 계획 세우기
중심활동	2. 모둠별 탐구활동 ∙ 배흘림 기둥에 대하여 조사하기 ∙ 사원건축에서 대웅전은 어떤 건물인가 조사하기 ∙ 건축구조를 그려 보시오.
정리활동	3. 탐구과제 및 체험활동 후 소감 발표하기 ∙ 고인돌, 석탑 등 조상들은 무거운 물건을 어떻게 운반하여 건축 물 등을 지었을지 조사해보시오. 4. 견학 후 느낀점이나 소감 발표하기

✐ 체 험 학 습 활 동 지

활동주제	각연사 체험학습
학 습 자	( )중학교 제 학년 반 번 성 명 :
일 시	20 년 월 일 요일 (날씨: )
장 소	충북 괴산군 칠성면 35번지
활 동 내 용
준비활동	1. 답사계획 점검하기 가. 모둠 편성 및 탐구 과제 제시 나. 현장 계획 관찰ㆍ탐구 계획 세우기
중심활동	2. 모둠별 탐구활동 가. 배흘림 기둥에 대하여 조사하기 나. 사원건축에서 대웅전은 어떤 건물인가 조사하기 다. 튼튼한 구조를 지닌 석가래 구조를 자세히 그려보시오? 라. 기둥을 튼튼하게 하기위한 배치를 그려보고 설명해 보시오? 마. 전체적인 건축구조를 그려 보시오?
정리활동	3. 탐구과제 및 체험활동 후 소감 발표하기