단양 하수종말처리장

1. 개요

□ 주소 : 충북 단양군 단양읍 상진리 234-1

□ 연혁 : 1990. 11 단양 하수종말처리장 실시설계 완료

1991. 7 하수종말처리장 사업 착공

1994. 2 하수종말처리장 사업 준공

1994. 3 하수종말처리장 시험 가동

1994. 5 하수종말처리장 정상 가동

1994. 6 단양군 수질환경사업소 설치조례 공포

□ 기본현황 : ○ 부지면적 : 15,534 (4,700m2)

○ 사업비 : 3,990백만원

○ 국비 : 2,793백만원

○ 지방비 : 1,197백만원

○ 사업기간 : 1991. 7. 23 ~ 1993. 12. 31

○ 처리용량 : 5,000톤/일

○ 처리면적 : 131.6ha

○ 처리인구 : 15,000명

○ 처리방법 : 장기 폭기법

○ 차집관로 : 4.7km (차집펌프장 6곳 펌프장)  (중계펌프장 1곳)

□ 처리 시설 : ○수처리 시설 : 침사지 외 4개소 9지

○슬러지처리 시설 : 농축조 외 3개소 2지

□ 처리수

항목	유입수질 ( mg/l )	처리수질 ( mg/l )	처리율 ( % )	방류수 수질기준 ( mg/l )
BOD	200	20	90	30
SS	230	30	87	70

□처리 계통도

수처리

오니

처리

□ 처리 구역도

<단양군 하수처리장 입구>

□ 위치 및 교통안내

☆ 단양읍에서 제천 원주 방면으로 단양관광호텔을 지나 도보로 2~3분(500m) 정도 걸어 오른쪽으로 모퉁이를 돌면 바로  단양하수종말처리장 푯말이 보임. 상진대교를 건너지 않음.

단양하수종말처리장

2. 체험 활동

□ 체험 안내

○ 체험소요시간 및 이용시간 : 30분

○ 이용요금 : 없음

○ 이용시기 : 연중

평일 개방 시간 ․하절기(3월～10월) : 09:00～18:00

․동절기(11월～2월) : 09:00～17:00

토요일 개방 시간 : 09:00～12:00

□ 초등학생

○ 우리가 버린 물의 정화 과정

○ 깨끗한 물의 중요성 알기

○ 수질환경을 깨끗하게 하기 위해 해야 할 일

○ 하수 처리의 효과

□ 중학생

○ 우리가 버린 물의 정화 과정

○ 깨끗한 물의 중요성 알기

○ 수질환경을 깨끗하게 하기 위해 해야 할 일

○ 남한강 수변 환경 보호의 중요성

○ 하수 처리의 효과

○ BOD, COD, SS란 무엇인가?

3. 참고 자료

○ 환경이란?

우리가 살고 있는 지구는 물론 우주를 형성하고 있는 모든 것을 말하며 자연적으로는 발생된 공기, 물, 땅, 나무, 풀, 돌멩이, 동물 등을 자연환경이라 하며, 인간 이 편리한 생활을 위하여 만든 자동차, 집, 텔레비전, 전축, 옷 등을 생활환경이 라 하며, 우리 인간은 이 두 가지 환경을 떠나서는 살 수가 없으며, 이 두 가지 환경은 서로 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 우리 지구는 우주에서 유일하게 공기와 물을 가지고 있는 유일한 행성 입니다. 이러한 지구가 우리들의 무분별한 개발과 파괴로 오염되어 가고 있습니다.

○ pH

① 수중의 수소이온 농도를 간단한 수치로 나타내기 위해 그 농도역수를 상용대수로서 표시한 것을 말한다.

② 하수는 대개의 경우 7.0～7.2의 중성 또는 약알카리성이 일반적이나 공장폐수의 유입이 있으면 값이 크게 변동할 때가 있다.

○ BOD : biochemical oxygen demand.

① 생화학적 산소요구량

② 물이어느 정도 오염되었는가를 표시하는 지표로 호기성(好氣性) 박테리아가 일정기간(보통 섭씨 20도에서 5일 간) 수중의 유기물을 산화분해시켜 정화하는데 소비되는 산소량을 ppm으로 나타낸 것

③ 물이 많이오염될수록 유기물이 많으므로 그 만큼 박테리아 분해에 필요한 산소량도 증가하며, BOD가 높을수록 오염이 심한 물이다.

④ 1ℓ의 물에1㎎의 산소가 필요한 경우 1ppm인데 보통 하천의 경우 5ppm이 되면자정능력을 상실하고 10ppm이 넘으면 악취가 난다.

○ mg/ℓ : 물 1ℓ에 오염물질 1천 분의 1g이 들어있는 오염정도를 나타낸다. 수질 오염에서 사용되는 ppm과 같은 농도이다.

○ COD :

① 화학적 산소요구량

② BOD와 같이 물의 오염도를 나타내는기준으로 유기물 등이 오염물질을 산화제로 산화할 때 필요한 산소량이며 단위는 ppm

③ 수치가 높을수록 수질오염이 심하다.

○ 용존산소(DO)

물 또는 용액 속에 녹아있는 분자상태의 산소이다. 20℃, latm(atmo-sphere(기압) : 압력의 단위)의 대기 하에서 순수의 DO 9ppm, 10℃, latm에서는 14ppm이다. 즉 DO값은 온도가 오르면 감소하고 대기압이 오르면 증가한다. 물속에서 생활하는 어패류나 호기성 미생물은 용존산소를 호흡하고 물속에 있는 유기물은 이것에 의해서 산화·분해되기 때문에 DO의 부족은 단지 어패류의 사멸을 초래할 뿐만 아니라 유기물 등이 잔류하여 물의 오탁을 가져오게 된다.

○ SS : suspended solid

① 물속의 불용성 부유물질.

② 물을 흐리게 하는 원인이 되고 많아지면 물고기가 살 수 없게 된다. 또 침전되어 쌓인 것이 오니이다

○ 가정에서 물의 오염을 줄일 수 있는 방법들

* 목욕할 때는 욕조보다 샤워기를 사용합시다.

* 비누칠 할 때는 수도꼭지를 잠급시다.

* 목욕한 물은 세탁, 청소용으로 재사용 합시다.

* 세탁할 때는 합성세제 사용량을 줄입시다.

* 비누에 은박지를 붙여 사용합시다.

* 수도꼭지를 자주 점검하여 누수를 없앱시다.

* 화장실과 목욕탕에 절수기를 설치합시다.

* 변기의 낡은 부품은 새것으로 바꿔 새지 않도록 합시다.

* 세차할 때는 물통을 사용합시다.

* 화분이나 정원에는 쌀뜨물등 허드렛물을 줍시다.

* 세수할 때는 세면대에 70%정도만 물을 받아서 씁시다.

* 음식그릇에 묻은 기름기는 휴지로 닦은 다음 세척합시다.

* 머리는 비누로 감고 샴푸사용을 자제합시다.

하수처리장 체험학습 활동지

(         )초등학교 (    )학년 (    )반  성명 (            )

체험일시	200 . . . ( 요일) 날씨 :
주 제
체험내용	○ 하수처리시설은 왜 만들까? ○ 우리가 버린 물은 어떤 처리 과정을 거쳐 깨끗한 물이 되나 요? ○ 깨끗한 물은 왜 중요할까? ○ 깨끗한 물을 간직하기 위해서 우리가 할 수 있는 일은 무엇 일까?
느 낀 점
비 고

하수처리장 체험학습 활동지

(         )중학교 (    )학년 (    )반  성명 (            )

체험일시	200 . . . ( 요일) 날씨 :
주 제
체험내용	○ 우리가 버린 물의 정화 과정을 적어 보자 ○ 수질환경을 깨끗하게 하기 위해 해야 할 일 ○ 폐식용유로 저공해 비누를 만들어 사용하면 어떤 점이 좋을 까? 아는 대로 적어보자. ○ 수질 오염의 측정 : 유기물에 의해서 물이 오염된 정도는 DO, BOD, COD 등을 측정하여 판정하며, 그 단위로는 ( )을 사용한다. ○ 독특한 환경 조건에서만 살 수 있는 생물을 ( )이라고 하는데, 이러한 ( )을 이용하면 그 지역의 환경 조건 이나 오염 정도를 알 수 있다.
느 낀 점
비 고