초평저수지

1. 개요

위치 : 충북 진천군 초평면 화산리 일대

개관

초평저수지의 댐은 1942년에 기공하여 1958년에 한미협조로 완공되었는데 몽리면적이 늘어나고 용수량이 부족하여 약 40억원의 많은 공사비를 들여 1982년에 기공하여 종전의 댐보다 2km하류에 다시 댐을 축조하여 1986년에 준공하였다. 초평저수지는 충북에서 가장 큰 저수지로 인근 곡창지대에 물을 공급하였으나 지금은 농공단지가 들어서면서 본래의 기능을 잃어가고 있는 실정이나 한해 관광객이 8만여명이 찾아 올 정도로 진천의 대표적인 관광지이다.

■ 규모 : 총저수량 : 1387만톤  / 유역면적 : 13300㏊ / 만수면적 : 258 ha

댐 형 식 : 중력식 콘크리트 댐 / 댐 규 모 : 길이 174m  높이 : 19.4m

물넘이형식 : 自由越流式(자유월류식:over flow dam)

체험 안내

■ 체험소요시간 :  약 1시간 30분

■ 이용시기 : 4월 ～ 10월

■ 수용인원 : 제한 없음

위치 및 교통 안내

* 진천읍 출발 : 진천-문백(옥성리) 지방도 방면길로 가다가 농다리 이정표를 지나 2km 지점에 동덕제약 표지판이 보임. 우회전 하여 약 1km 지점에 동덕제약이 왼쪽편에 보이고 작은 다리를 건너 5분 정도 가면 밤나무 숲과 함께 초평 저수지 수문이 보임.

진

천

문백

충북학생

종합수련원

초평지

(수문)

농다리

동덕☞

제약

동덕제약입구

■ 주차안내 : 초평지(수문)앞 밤나무 숲에 주차

2. 체험활동

일정 : 밤나무 숲 주차 → 밤나무 숲 일대에서 휴식(화장실 있음, 도시락 먹을 수 있음)           → 초평저수지 수문 도착 (5분거리) → 초평저수지 수문 구조 및 특성 관찰 (30분)          → 초평저수지 일대 자연환경 관찰 (1시간)

준비물 : 학습자료, 탐구활동지, 필기구, 사진기

유의점

■ 초평저수지 수문 일대 수심이 깊기 때문에 안전지도에 각별히 유의 하도록 지도한다.

■ 주변에서 음식물을 먹었을 경우 반드시 발생한 쓰레기를 되가져오도록 지도한다.

체험활동 내용

■ 초등학교

○ 초평저수지 댐은 어떤 목적으로 만들어졌을까요?

○ 초평저수지 수문(댐)의 수와 높이 및 열리는 시기를 알아보세요.

○ 초평저수지 주변에서 볼 수 있는 동물과 식물 중 5가지 이름을 적고 관찰해보세요.

○ 초평저수지에 붕어가 잘 살 수 있는 환경은 무엇인가?

■ 중학교

○ 댐의 정의와 용도에 대하여 알아봅시다.

○ 초평저수지 댐은 어떤 목적으로 만들어졌는지 총저수량은 얼마나 되는지 알아봅시다.

○ 초평저수지 댐 수문은 언제 열리는지 알아봅시다.

○ 초평저수지 주변에 형성되어 있는 농공단지가 부영양화와 관련하여 저수지에 어떤 영향     을 미치는지 탐구해봅시다.

○ 저수지 주변에 서식하는 동물과 식물들의 종류를 조사해봅시다.

4 참고자료

댐의 역사

우리나라에서는 옛날부터 벼농사 용수공급을 위하여 소류지(小溜池)나 저수지를 하천 계곡이나 凹형 지대에 건설할 때, 취수보(取水洑)나 제방이라는 이름으로 소규모 흙댐을 축조한 것을 《삼국사기(三國史記)》에서 볼 수 있으며, 토목기술을 일본에 전하기도 하였다. 한편, 인도 ·스리랑카에는 옛날에 대규모로 흙댐을 축조하였는데, 그 중 일부는 오늘날까지 남아 있다. 콘크리트 중력(重力)댐이 세계에서 처음으로 축조된 것은 16세기 말 에스파냐 남동쪽 티비 계곡의 알만자댐(높이 약 20 m)이며, 계속해서 알리칸트댐(높이 41 m)이 1594년에 완공되었다. 그 후 댐의 구조가 점차 발달되어 관개용수, 수도나 수차(水車), 나아가서는 발전수력 ·홍수조절 등의 목적으로 응용범위가 확대됨에 따라 근래에 와서는 각종 용수의 수요증대(需要增大)를 위하여 대규모 ·대용량의 댐이 건설되고 있다.

댐의 분류 방법

댐은 목적과 유량 제어방법, 구성재료, 설계구조 및 형태, 높낮이 등에 따라 구분하고 있다. 목적에 따라 분류하면 저수댐, 취수댐, 사방댐 등으로 구분된다. 저수댐은 상류로부터의 유입량이 사용수량에 크게 영향을 미치지 않을 만큼 규모가 크며, 홍수량 조절을 목적으로 하므로 관개 ·상수도 ·공업용수 ·발전 등의 용수공급 ·홍수조절 ·어류양식 등 여러 용도에 사용된다. 비교적 댐의 높이가 높으며, 흔히 댐이라고 말할 때는 저수댐을 가리키는 경우가 많다.

저수댐에서 한 가지 목적에만 사용되는 것을 전용댐이라 하고, 두 가지 이상의 용도를 위하여 만들어진 것을 다목적댐이라고 한다. 소양강댐 ·안동댐 ·대청댐 ·충주댐 등 대부분은 다목적댐들이다.

취수댐은 수로식 발전소의 취수 등, 하천에서 물을 댈 목적으로 취입지점에서 물을 저수하기 위해 만든 것이며, 사방댐은 하천의 흐름과 함께 산지에서 흘러들어오는 다량의 유출토사를 막기 위해 하천의 상류부에 설치하는 낮은 댐이다.

유량제어방법에 따라서는, 고정댐(fixed dam)과 가동댐(movable dam)으로 구분한다. 고정댐에는 댐마루에 수문을 설치하여, 여기서 수위조절과 동시에 홍수 때에는 이것을 개방하여 홍수를 방지하는 월류형댐(越流型:over flow dam), 별도로 홍수여수로(flood spillway)를 설치하여 댐마루에서의 월류를 시키지 않는 비월류형댐이 있다.

가동댐은 홍수가 발생하였을 때 홍수량을 안전하게 처리하거나 홍수량을 조절하여 상류, 하류의 피해를 경감시키는 목적으로 설치한다.

구성 재료에 따라서는, 콘크리트댐, 록필댐(rock fill dam, 砂礫댐이라고도 함), 흙댐(earth dam), 철재댐(steel dam) 등으로 분류하며, 역학적 구조에 따라서는, 중력댐(gravity dam), 아치댐(arch dam), 중공댐(中空:buttress dam, 扶壁댐이라고도 함) 등으로 분류된다. 높낮이에 따라서는, 하천관리 행정상 30 m를 넘을 경우를 높은댐으로 분류하고 안전에 대한 기준을 강화하고 있다.

체험학습활동지

체험장소	초평저수지	200 . . ( 요일) 날씨 :
체험내용	초평저수지 수문의 기능과 초평저수지 일대 자연환경 조사하기
소 속	초등학교 ( )학년 ( )반 ( )번 이름( )

1. 초평저수지 댐은 왜 만들어졌을까요? 적어보세요.

2. 초평저수지 수문(댐)의 수와 높이를 적어보세요.

3. 초평저수지 댐 수문은 언제 열릴까요?

4. 저수지가 우리에게 주는 도움을 적어보세요.

5. 초평저수지 주변에서 자라고 있는 식물과 동물 다섯 가지 이상을 찾아 적어 보세요.

○ 식물 :

○ 동물 :

6. 저수지 근처에서 자라는 동물과 식물의 특징을 기록해보세요.

○ 식물 :

○ 동물 :

더 알고 싶은 것이나 소감 한마디

체험학습활동지

체험장소	초평저수지	200 . . ( 요일) 날씨 :
체험내용	초평저수지 수문의 기능과 초평저수지 일대 자연환경 조사하기
소 속	중학교 ( )학년 ( )반 ( )번 이름( )

1. 댐의 정의와 역할을 기록하여 보세요..

2. 초평저수지 댐은 어떤 목적으로 만들어 졌으며 총 저수량은 얼마인지 적어보세요.

3. 초평저수지 댐 수문은 언제 열리나요?

4. 초평저수지 하류에 조성되어 있는 농공단지가 저수지에 어떤 영향을 미칠까요? 함께 탐구     하고 토론해 보세요..

5 저수지 근처에서 자라는 동물과 식물의 종류를 조사하여 적어 보세요.

○ 식물 :

○ 동물 :

더 알고 싶은 것이나 소감 한마디